Тест
по теме правка металла. 5 класс

Задание # 1
Вопрос:
Продолжите предложение:
Правку жести выполняют ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) молотком
2) киянкой
3) гладилкой

Задание # 2
Вопрос:
Продолжите предложение:
Гладилкой выполняют правку тонколистового металла толщиной ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) до 0,2 мм
2) от 0,2 до 0,5 мм
3) от 0,5 до 0,8 мм
4) от 0,8 до 2,0 мм

Задание # 3
Вопрос:
Продолжите предложение:
Правку тонкой фольги выполняют ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) киянкой
2) гладилкой
3) ватным тампоном

Задание # 4
Вопрос:
Продолжите предложение:
На производстве разметку деталей выполняют ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) слесари-инструментальщики
2) слесари-чертежники
3) слесари-разметчики

Задание # 5
Вопрос:
Укажите правильный ответ:
Разрешается ли класть в карман халата чертилку?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Да, разрешается
2) Нет, не разрешается
3) Разрешается, если обернуть ее тканью или бумагой 

Задание # 6
Вопрос:
Продолжите предложение:
На производстве шаблоны для разметки деталей выполняют ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) слесари-инструментальщики
2) слесари-чертежники
3) слесари-разметчики

Задание # 7
Вопрос:
Укажите правильный ответ:
С помощью какой линии чертежа на развертках показывают линии изгиба?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сплошной тонкой
2) штрихпунктирной тонкой
3) штриховой
4) сплошной волнистой
5) штрихпунктирной с двумя точками

Задание # 8
Вопрос:
Укажите правильный ответ:
В каких случаях используют шаблоны при изготовлении деталей на производстве?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) При изготовлении очень ответственной детали
2) При изготовлении одной или двух одинаковых деталей
3) При изготовлении нескольких одинаковых деталей

Задание # 9
Вопрос:
Укажите все правильные ответы:
К слесарному разметочному инструменту относится: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) кернер
2) чертилка
3) слесарный угольник
4) пробойник
5) кронциркуль
6) разметочный циркуль

Конец